GB680

Displacement 679

Rated POWER （KW/RPM） 14.5/3600

MAX TORQUE 42.0


BORE \* STORKE 78/71

ENGINE OIL CAPACITY 1.5


N．W 46.5

SIZE 550\*550\*530

MOUNTING POINTS

****



六、边盖尺寸




七、曲轴尺寸

1、00型


到安装端面距离77.6


2、01型曲轴




3、03型曲轴




4、04型曲轴




05 型



06型



07型



八、外观

